1. 楼层号(230×230mm)制作材质为3-5mm厚拉丝不锈钢。
2. 室内贴墙牌(1300×500mm)为铝型材、采用烤漆，丝印。
3. 楼道吊牌为铝型材(1100×200mm)、采用烤漆，丝印。
4. 科室牌(350×230mm)为铝型材，采用亚克力板雕刻进行喷漆加丝印（可进行抽拉，方便更换）。
5. 标示样本参考济宁学院现有标识标牌。
6. 制作方负责安装施工。
7. 参考实例







